图示, 示意图

描述已自动生成

原理图

移植BSP\_TFTLCD和BSP\_Graphics

修改头文件和定义所需类型

文本, 信件

描述已自动生成

修改常量 GPIO\_Pin\_10 -> GPIO\_PIN\_10

文本

描述已自动生成

注释掉，使用CubeMX配置，GPIOG Pin7和Pin11上拉输入

文本, 信件

描述已自动生成

StartBMP.h中数据使用Image2Lcd生成，生成后根据图片大小修改代码中的参数，如231\*205

文本

描述已自动生成

由于图片会遮挡住之前绘制的线，所以x和y从2开始而不是0